# Installation of the Carpe Iter BMW Control

Une image contenant câble, intérieur

Description générée automatiquement

Préparer le Control Button.

Preparing the Control Button

Une image contenant câble, Casques, intérieur

Description générée automatiquement

Enlever les 2 vis

Remove the 2 screws

Une image contenant Pièce auto, voiture, intérieur

Description générée automatiquement

Mettre le scotch – permet d’éviter au Control de glisser.

Apply tape - to prevent Control from slipping.

Une image contenant Pièce auto, moteur, voiture, Système de carburant automobile

Description générée automatiquement

La vis du bas est facile d’accès.

Bottom screw is easy to access.

Une image contenant motocyclette, Pièce auto, carbone, vélo

Description générée automatiquement

La vis du haut demande d’enlever le pare-main.

The top screw requires the handguard to be removed.

Une image contenant voiture, Pièce auto, automobile, véhicule

Description générée automatiquement

Bien faire passer le câble

Une image contenant levier, Pièce auto, objets en métal, voiture

Description générée automatiquement

Bloquer le câble.

Secure the cable.

Une image contenant voiture, Pièce auto, automobile, fermer

Description générée automatiquement

Enlever la bulle (4 vis torx).

Remove windscreen (4 torx screws).

Une image contenant motocyclette, intérieur, vélo, garé

Description générée automatiquement

Enlever les 2 spoilers BMW.

Remove the 2 BMW spoilers.

Une image contenant Pièce auto, motocyclette, voiture, garé

Description générée automatiquement

Enlever le support GPS (2 vis torx).

Remove GPS bracket (2 Torx screws).

Une image contenant Pièce auto, motocyclette, voiture, moteur

Description générée automatiquement

Enlever les 2 spoilers BMW (2 vis torx).

Remove the 2 BMW spoilers (2 Torx screws).

Une image contenant voiture, Pièce auto, Housse pour siège de voiture, Véhicule motorisé

Description générée automatiquement

Penser à faire tourner le spoiler pour l’enlever.

Remember to rotate the spoiler to remove it.

Une image contenant chaise, appareil de gymnastique, intérieur

Description générée automatiquement

Remonter le support bulle pour permettre de détacher le grand cache noir. Ceci demande d’allumer la moto (sans la faire démarrer).

Refit the bubble support to remove the large black cover. This requires turning on the motorcycle (without starting it).

Une image contenant machine, intérieur, Pièce auto, voiture

Description générée automatiquement

Installer le control hub – prise BMW. Le cas échéant, enlever la prise du support GPS BMW.

Install BMW control hub plug. If necessary, remove the plug from the BMW GPS bracket.

Une image contenant machine, Pièce auto, travail du métal, intérieur

Description générée automatiquement

La prise BMW pour le Hub.

The BMW socket for the Hub.

Une image contenant moteur, Pièce auto, fils électriques, Système de carburant automobile

Description générée automatiquement

Connecter le câble du BMW Control Buttons.

Connect the BMW Control Buttons cable.

Tester avec une application de cartographie et remettre en place les pièces selon l’ordre inverse.

Test with a mapping application and replace parts in reverse order.